2.3 - Pridávanie hran

Hrana sa do siete pridáva označením ceruzky na panelu nástrojov.

Kliknutím nad komponentom na plátne pre zadanie začiatočného bodu a následným kliknutím na ďalší komponent pre koncový bod, sa vytvorí požadovaná hrana medzi dvoma komponentmi, miestom a prechodom. Pre zaoblenú čiaru stačí medzi začiatočný a koncový bod pridať kontrolný bod. Vlastnosti hrany sa zobrazia po dvojkliku nad objektom na platne.

Vlastnosti ID (identifikátor), Count (násobnosť hrany) sú spoločné pre GPN a EvPN siete, nastaviteľné sú však len Count. Rel. Place (závislé miesto), vlastnosť d a Capacity (kapacita) sa dajú editovať a majú význam len pri EvPN sietí.

2.1 - Pridávanie miest

2.2 - Pridávanie prechodov

2.4 - Odstraňovanie komponentov sietí

Skoč na začiatok